**DOTAZ Č.13 DORUČENO DNE 8.12.2016**

Prosím o vysvětlení výměr týkající se osazení palisád. Celkově má být osazeno 120ks ale součet materiálu je 1092ks. Jaká je skutečná délka úseku jenž má být osazen palisádou? TZ se k tomuto vůbec nevyjadřuje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 015 | 331311112 | Osazování palisád betonových jednotl zabeton hranatých délky prvku 600 mm | kus | 70,000 |
| 14 | 015 | 331311113 | Osazování palisád betonových jednotl zabeton hranatých délky prvku 800 mm | kus | 50,000 |
| *15* | *592* | *592284090* | *BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X60 cm* | *kus* | *637,000* |
| *16* | *592* | *592284130* | *BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm* | *kus* | *455,000* |

**TERMÍN PRO PODÁNÍ ODPOVĚDI / VYSVĚTLENÍ: 12.12.2016**

**ODPOVĚĎ DOTAZU Č.13 :**

V položkách č.13 a 14 se mění měrná jednotka na [m]:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 015 | 331311112 | Osazování palisád betonových jednotl zabeton hranatých délky prvku 600 mm | m | 70,000 |
| 14 | 015 | 331311113 | Osazování palisád betonových jednotl zabeton hranatých délky prvku 800 mm | m | 50,000 |

Opravu měrné jednotky si uchazeč provede v položkovém rozpočtu sám.