**DOTAZ Č.3 DORUČENO DNE 5.12.2016**

- jaký je předpoklad výměny žulových kostek 100x100x100 mm za kostky nové u přídlažby (dvojřádek)

- v situaci jsou uvedeny požadavky na  - očištění stávající dlažby zámkové + vyspravení schodiště + pročištění vpustí vč.přípojek - tyto práce nebudou v rámci této stavby požadovány?

- ze situace je patrné, že v chodníku se nachází sdělovací kabel - nepředpokládá se ochrana a nebo přeložení tohoto kabelu?

- trvalé dopravní značení nebude v rámci této stavby?

**TERMÍN PRO PODÁNÍ ODPOVĚDI / VYSVĚTLENÍ: 8.12.2016**

**ODPOVĚĎ DOTAZU Č.3:**

* k dotazu výměny (doplnění) žulových kostek 100x100x100 mm sdělujeme: předpokládá se dodávka 50% nových žulových kostek.
* k dotazu na požadavky v situaci sdělujeme:

– očištění stávající dlažby zámkové + pročištění vpustí vč. přípojek nebudou v rámci této stavby požadovány

– vyspravení schodiště (2x) bude požadováno a je nutné zahrnout do položky *(bude doplněno 9.12.2016)*

* k dotazu, že v chodníku se nachází sdělovací kabel sdělujeme, že se nepředpokládá ochrana nebo přeložení kabelu v rámci této stavby.
* k dotazu trvalého dopravního značení sdělujeme: trvalé dopravní značení se nebude realizovat v rámci této stavby.